OBRAZAC 1

**OPŠTINA BUDVA**

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: **01-426/21-419/3**

Redni broj iz Plana javnih nabavki: **16**

**Budva, 10.03.2021. godine**

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Opština Budva objavljuje

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU**

**ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USTUPANJA IZVOĐENJA RADOVA NA SANACIJI I OPREMANJU SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE**

Predmet nabavke se nabavlja:

🗹 kao cjelina

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

[1. POZIV ZA NADMETANJE](../AppData/Local/Microsoft/Downloads/Pravilnik-o-obrascima-za-sprovo%C4%91enje-postupaka-javnih-nabavki-27.07.2020.%20%285%29.doc#_Toc44578270) 3

[2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE](../AppData/Local/Microsoft/Downloads/Pravilnik-o-obrascima-za-sprovo%C4%91enje-postupaka-javnih-nabavki-27.07.2020.%20%285%29.doc#_Toc44578271) 9

3. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI..…25

[4. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA](../AppData/Local/Microsoft/Downloads/Pravilnik-o-obrascima-za-sprovo%C4%91enje-postupaka-javnih-nabavki-27.07.2020.%20%285%29.doc#_Toc44578272) 25

[5. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE](../AppData/Local/Microsoft/Downloads/Pravilnik-o-obrascima-za-sprovo%C4%91enje-postupaka-javnih-nabavki-27.07.2020.%20%285%29.doc#_Toc44578273) 26

[6. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI](../AppData/Local/Microsoft/Downloads/Pravilnik-o-obrascima-za-sprovo%C4%91enje-postupaka-javnih-nabavki-27.07.2020.%20%285%29.doc#_Toc44578274) 26

[7. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE](../AppData/Local/Microsoft/Downloads/Pravilnik-o-obrascima-za-sprovo%C4%91enje-postupaka-javnih-nabavki-27.07.2020.%20%285%29.doc#_Toc44578275) 29

[8. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA](../AppData/Local/Microsoft/Downloads/Pravilnik-o-obrascima-za-sprovo%C4%91enje-postupaka-javnih-nabavki-27.07.2020.%20%285%29.doc#_Toc44578276) 30

[9. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU](../AppData/Local/Microsoft/Downloads/Pravilnik-o-obrascima-za-sprovo%C4%91enje-postupaka-javnih-nabavki-27.07.2020.%20%285%29.doc#_Toc44578277) 31

1. **POZIV ZA NADMETANJE**

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac:**Opština Budva** | Lice/a za davanje informacija:**Tanja Simićević, Načelnica Službe za javne nabavke** |
| Adresa: **Trg Sunca 3** | Poštanski broj:**85310** |
| Sjedište:**Budva** | PIB : **02005409** |
| Telefon:**033454017; 067/240-209** | Faks:**033454017** |
| E-mail adresa:**javne.nabavke**@budva.me | Internet stranica: **www.budva.me** |

**II Vrsta postupka**

- otvoreni postupak

**III Predmet javne nabavke**

1. **Vrsta predmeta javne nabavke**

🗹 Radovi

1. **Naziv i opis predmeta javne nabavke**

|  |
| --- |
| Sanacija i opremanje saobraćajne infrastrukture |

1. **CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki**

|  |  |
| --- | --- |
| 4416310 | - Cijevi |

34928200 - Ograde

|  |  |
| --- | --- |
| 4411420 | - Proizvodi od betona |
|
| 4523329 | - Radovi na održavanju |

**IV Način nabavke:**

Nabavka se vrši:

🗹 kao cjelina

🞎 Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije: Predmetnu nabavku nije moguće podijeliti na partije jer čini nerazdvojivu cjelinu, u cilju asfaltiranja i sanacije lokalnih puteva.

**V Zaključivanje okvirnog sporazuma**

Zaključiće se okvirni sporazum:

🗹 ne

**VI Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[[1]](#footnote-1)**

🞎**Procijenjena vrijednost predmeta nabavke**:

🗹 kao cjeline je 193.550,00 € bez PDV-a;

**VII Zajednička nabavka**

Nabavka se sprovodi kao zajednička nabavka:

🗹 Ne

**VIII Centralizovana nabavka**

Nabavka je centralizovana:

🗹 Ne

**IX Jezik ponude**

Ponuda se sačinjava na:

🗹 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

**X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluke o poništenju postupka javne nabavke**

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluka o poništenju postupka javne nabavke donijeće se u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda.

**XI Posebni oblik nabavke**

**PONUDA SA VARIJANTAMA**

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

🗹 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

**REZERVISANA NABAVKA**

🗹 Ne

**XII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i osnovi za isključenje**

1. **Obavezni uslovi**

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;

2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

**Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova**

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:

1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,

 2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

1. **Uslovi sposobnosti privrednog subjekta**

Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti:

🗹 za obavljanje djelatnosti, i

🗹 stručne i tehničke osposobljenosti.

**B1. Uslovi za obavljanje djelatnosti**

Privredni subjekat treba da:

🗹 je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, i

🗹 posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (licenca) u skladu sa zakonom.

**Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti**

Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem:

🗹 dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;

🗹 ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke:

- Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma Shodno članu 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018, 11/2019i 082/20).

- Licencu o utvrdjivanju ispunjenosti uslova iz člana 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br. 64/17, 044/18, 063/18, 11/2019 i 082/20), za imenovanog ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta;

- Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata – diplomirani inženjer građevinarstva - smjer saobraćajni;

- Licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata – diplomirani inženjer građevinarstva – smjer konstrukcija;

- Licencu za izvođenje geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018);

- Licencu (ovlašćenje-uvjerenje) za ovlašćeno lice koje će rukovoditi izvođenjem geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti;

Privredno društvo dužno je da imenuje ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćene inženjere po vrsti radova koji se izvode.

**B3. Stručna i tehnička sposobnost**

Privredni subjekat je dužan da posjeduje:

**🗹 minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke:**

Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.

- Istim poslovima se smatra:

Radovi na sanaciji i modernizaciji saobraćajnica.

- Sličnim poslovima se smatra:

Rekonstrukcija ili izgradnja saobraćajne infrastrukture (lokalni, regionalni putevi, gradske saobraćajnice).

**🗹 minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora;**

- 1 diplomirani inženjer građevinarstva - smjer saobraćajni;

- 1 diplomirani inženjer građevinarstva - smjer konstrukcija;

-1 ovlašćeno lice koje će rukovoditi izvođenjem geodetskih radova u oblasti-osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti;

🗹 **minimum mehanizacije, tehničke opreme koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora.**

**Dokazivanje stručne i tehničke sposobnosti**

Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se:

🗹 potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne i duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

🗹 dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu), licencu za ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta, licence za ovlašćene inženjere i licence ili diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi-najmanja kvalifikacija VII1 za inženjere koji će biti imenovani od strane ponudjača;

🗹 listom osnovnih sredstava i opreme u svojini odnosno obezbijeđenih na drugi način u skladu sa zakonom.

**C. Osnovi za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke**

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama,

2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom,

3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom.

**D. Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke**

Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekta koji:

🗹 je u postupku stečaja ili likvidacije;

🗹 je zaključio ugovor ili sporazum sa drugim privrednim subjektom sa ciljem narušavanja tržišne konkurencije;

🗹 ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, javno-privatnom partnerstvu ili koncesiji, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija;

🗹 je netačno prikazivao činjenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke;

🗹 je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet.

**XIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

🗹 odnos cijene i kvaliteta

**XIV Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda**

🗹 **Podnošenje ponuda u elektronskoj formi:**

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 12.04.2021. godine do 11:00 sati.[[2]](#footnote-2)

Otvaranje ponuda održaće se dana 12.04.2021. godine u 11:30 sati.

🗹 Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se:

* neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Budva,Trg Sunca br. 3, Budva, Građanski biro,
* preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Budva,Trg Sunca br. 3, Budva, s tim što Garancija mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za elektronsko podnošenje ponude,

radnim danima od 09:00 do 11:00 sati, zaključno sa danom 12.04.2021. godine do 11:00 sati.

**XV Rok važenja ponude**

Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.

**XVI Garancija ponude**

🗹 da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:

1) odustane od ponude u roku važenja ponude;

2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora;

3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili

4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

**XVII Tajnost podataka**

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

🗹 ne

1. **TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Opis predmeta nabavke u cjelini, odnosno po partiji ili stavkama** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, dimenzija, oblika, bezbjednosti, performansi, označavanja, roka upotrebe i dr.** | **Jedinica mjere** | **Količina** |
|  | **SANACIJA I OPREMANJE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE** | **SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA** |  |
|  **1** | Nabavka, transport i ugradnja novih elemenata prinudnih usporivačasaobraćaja,dimenzija segmenta 920mm x 490mm x 50mm sa minimalno osam vijaka po elementu. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal. Obračun po m ugradnje. | m’ | 160 |
| **2** | Nabavka, transport i ugradnja krajnjih prinudnih usporivača saobraćaja dimenzija 920 x 185 (60) x 50 mm sa minimalno 4 (četiri) vijka. U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu. | kom | 20 |
| **3** | Nabavka i ugradnja aluminijskog saobraćajnog znaka fi600 sa retroreflektujućom saobraćajnom folijom klase II | kom | 150 |
| **4** | Nabavka i ugradnja aluminijskog saobraćajnog znaka fi900 sa retroreflektujućom folijom klase II | kom | 45 |
| **5** | Nabavka i ugradnja pocinkovane cijevi fi 60/2,5 mm visine 4m za saobraćajni znak. | kom | 80 |
| **6** | Kopanje i betoniranje 50x50x50 cm. Nabavka betona MB30 i ugradnja betona i cijevi. | kom | 50 |
| **7** | Obilježavanje pješačkih prelaz hladnom plastikom (bijela boja), d=3 mm | m2 | 530 |
| **8** | Obilježavanje linija zaustavljanja hladnom plastikom (bijela boja), d=3 mm | m2 | 30 |
| **9** | Parking mjesta za lica sa invaliditotom po standardima (žuta boja) | kom | 30 |
| **10** | Odbojna zastitna ograda tip B sa ugradnjom i uklanjanjem postojece. | m’ | 80 |
| **11** | Natpisi na kolovozu ("TAXI" stajalište) (žuta boja) kojim se obilježavaju mjesta rezervisana za taxi vozila. | kom | 250 |
| **12** | Natpisi na kolovozu ("BUS" stajalište) za obilježavanje saobraćajne površine za posebne namjene koja predstavlja autobusko stajalište. | kom | 40 |
| **13** | Obelježavanje parking mjesta za parkiranje putničkih vozila bijelom bojom. | kom | 220 |
| **14** | Obilježavanje neisprekidane razdjelne linije d=10 cm bijelom bojom. | m | 15500 |
| **15** | Obilježavanje isprekidane linije rastera 3m, 3m, 0,10m bijelom bojom. | m | 6500 |
| **16** | Obilježavanje pješački prelaz rastera 0,50x0,50 m bijelom bojom. | m2 | 3800 |
| **17** | Obilježavanje linija zaustavljanja na kolovozu d=50 cm, bijelom bojom. | m2 | 50 |
| **18** | Iscrtavanje strelice za usmjeravanje saobraćaja na kolovozu- dvosmjerna, bijelom bojom. | kom | 29 |
| **19** | Iscrtavanje strelice za usmjeravanje saobraćaja na kolovozu - jednosmjerna, bijelom bojom. | kom | 20 |
| **20** | Nabavka i ugradnja saobraćajnog ogledala TM68P 60×80 cm sa ugradnjom na cijevi nosača saobraćajnog ogledala. | kom | 10 |
| **21** | Nabavka i ugradnja saobraćajnog ogledala U80P Ø80 cm sa cijevi nosačem saobraćajnog ogledala. | kom | 4 |
| **22** | Nabavka i ugradnja saobraćajnog ogledala U90P Ø90 cm sa cijevi nosačem saobraćajnog ogledala. | kom | 14 |
| **23** | Nabavka i ugradnja zaštitinih fleksibilni stubića crveno bijeel boje, fi=75mm h=75 cm tiplovanjem u čvrstu podlogu.  | kom | 37 |
| **24** | Nabavka i ugradnja u betonu metalnih zaštitnih stubića u obliku valjka, fi=75mm/2,5 mm, h=75 cm. Sive boje. Svi stuboći moraju biti opremljeni sa dvije reflektujuće traka, da bi bili uočljivi u uslovima slabe vidljivosti. | kom | 240 |
| **25** | Iscrtavanje natpisa "Škola" na kolovozu. Oznaka na kolovozu označava zonu pešačkog prelaza u zoni škole. | kom | 10 |
|  | **SANACIJA TROTOARA** |   |   |
| **26** | Pripremni radovi : Obilježavanje trotoara i ivičnjaka predviđenih za sanaciju u prisustvu nadzornog organa. Postavljanje odgovarajuće gradilišne saobraćajne signalizacije, za regulaciju saobraćaja, kao i regulacija saobraćaja u toku izvođenja radova. | paušalno | 1 |
|
|
|
|
|
| **27** | Ručna demontaža i uklanjanje postojećeg trotoara od BEHATON ploča koje su ugrađene na pijesku, kako se ne bi oštetio postojeći asfaltni kolovoz. Šut prikupiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju. Obračun po m²  | m2 | 200 |
|
|
|
|
| **28** | Zasijecanje mašinskim putem ivice postojećih asfaltnih površina,radi uklapanja novog trotoara od BEHATON ploča, kao i ugradnje novih ivičnjaka umjesto postojećih. Obračun po m' | m' | 200 |
| **29** | Razbijanje i uklanjanje postojećeg betonskog trotoara prosječne debljine d= 12 cm, armirane po sredini armaturom Q188. Šut prikupiti,utovariti na kamion i odvesti na deponiju.Obračun po m² | m2 | 200 |
|
|
|
| **30** | Ručno razbijanje ivičnjaka sa podložnim betonom. Ivičnjake za uklanjanje određuje Nadzorni organ i vrši kontrolu količina . Ivičnjaci se ne mijanjuju u kontinuitetu, već na više lokacija gdje su oštećeni. Šut prikupiti,utovariti na kamion i odvesti na deponiju, pažljivo, kako se ne bi oštetio postojeći asfaltni kolovoz, koji se u slučaju oštećenja mora dovesti u prvobitno stanje.Obračun po m'. | m' | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| **31** | Ručno razbijanje asfaltnog kolovoza, širine 5cm, uz postojeće ivišnjake, koji su predviđeni za zamjenu. Pozicija obuhvata razbijanje, utovar i odvoz materijala na deponiju. | m' | 100 |
| **32** | Iskop zemljanog materijala ispod uklonjenog trotoara u prosječnoj visini 20 cm. Iskop raditi mašinskim putem90% i ručno 10% vrlo pažljivo zbog očuvanja postojećih zdravih ivičnjaka ivičnih greda i sl., kao i zbog mogućeg prisustva raznih podzemnih instalacija. Cijenom je obuhvaćen utovar iskopanog materijala na vozilo i odvoz na deponiju. Obračun po m3 | m3 | 100 |
|
|
|
| **33** | Nabavka šljunkovito pjeskovitog materijala , transport, nasipanje razastiranje i zbijanje u sloju prosječne debljine 20cm. Obračun se vrši po m³ nasutog materijala u zbijenom stanju. Jedinična cijena obuhvata zbijanje vibrožabom podloge poslije iskopa, nasipanje, razastiranje u sloju odobrene debljine (20cm), zbijanje šljunkovito pjeskovitog materijala do potrebne zbijenosti,Ms=400 N/m², kao i sve ostale pripadajuće troškove. | m3 | 100 |
|
|
|
|
|
| **34** | Nabavka i postavljanje BEHATON ploča u crvenoj boji, oblika veličine i sloga po nalogu Investitora. Ugradnja na sloju zbijene podloge od frakcije 4-8mm, debljine 5cm. Obračun po m2 | m2 | 100 |
|
| **35** | Nabavka i montaža baštenskih bijelih vibropresovanih ivičnjaka MB40 u betonskoj podlozi MB30 . Dimenzije presjeka ivičnjaka 6x20cm. Obračun po m' | m' | 50 |
|
|
| **36** | Nabavka i postavljanje bijelihuzdignutih ivičnjaka od livenog betona MB40, dim 20x24x80, u sloju betona MB30 debljine 15cm. Obračun po m' | m' | 100 |
|
|
| **37** | Nabavka i postavljanje bijelih prelaznih ivičnjaka od livenog betona MB40, dim 20x24x80 na 18x24, u sloju betona MB30 debljine 15cm. Obračun po m' | m' | 20 |
|
|
|
| **38** | Nabavka i postavljanje bijelih oborenih ivičnjaka od livenog betona MB40, dim 20x24x80, u sloju betona MB30 debljine 15cm. Obračun po m' | m' | 20 |
|
|
|  | **ATMOSFERSKA KANALIZACIJA** |   |   |
|  | Pripremni radovi |   |   |
| **39** | Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvođenja. Obilježavanje trase i kontrolu rova nivelete izvesti u svemu prema geometrijskim elementima trase datim u Glavnom projektu. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i oprema u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m' traase | m' | 100 |
|
|  | Zemljani radovi |   |   |
|  | Iskop kanalskog rova za polaganje kanalizacionih cijevi u zemljištu svih kategorija ručno-mašinski. Izvođač je dužan da prije izrade ponude obiđe trase projektovanih dionica i uvrdi stanje terena. Iskop vršiti prema priloženom uzudžnom profile. Iskop mora biti sa pravilnim odsijcanjem strana rova i odbacivanjem materijala na daljini 1m od ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika i da spriječi osipanje materijala u rov, radi svih faza izvođenja radova, montaže ispitivanja vodonepropusnosti i dr. Širine rova date su u prilogu kubature pijeska koje su sastavni dio ove ponude, a dubine iskopa zavisno od nivelete rova koji treba isplanirati sa tačnošću od 3cm. Obračun količina vršiti prema širini rova i dubinama iz uzdužnog profila. Plaća se po 1m³ iskopanog materijala zavisno od dubine iskopa. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija koje se eventualno nađu uz trasu kolektora i eventualno potrebno podgrađivanje rova  |
| **40** | Iskop rova | m³ | 50 |
| **41** | Iskop revizionog okna | m³ | 10 |
| **42** | Nabavka, dovoz, raznošenje i ručno ubacivanje muljevitog pijeska. Srednja veličina zrna pijeska do 3mm. Muljeviti materijal da ne sadrži organske materije. Vađenjem iz deponije ovog materijala treba otkloniti sve krupne sastojke. Prvi sloj pijeska postaviti u ravnomjernom sloju i nabiti. Nakon polaganja cijevi izvršiti podbijanje cijevi ravnomjerno lopatom. Nadsloj pijeska ubacivati lopatom do potrebne debljine sloja predviđenog tabelama za odgovarajući profil cjevovoda. Plaća se po 1m³ ugrađenog muljevitog pijeska. | m³ | 50 |
| **43** | Iskopi na otkrivanju podzemnih instalacija mašinski i ručno. Iskopi se moraju obavljati sa posebnom pažnjom kako ne bi došlo do oštećenja instalacija. Količine iskopa su procijenjene na bazi dostavljenog katastra svih podzemnih instalacija. Obračun količina vrši se na osnovu iskopanog materijala iskazano u m³. | m³ | 5 |
| **44** | Zatrpavanje kanalskog rova tamponskim materijalom iz pozajmišta (šljunkovito-pjeskovit) po čitavoj dužini kanala. Rovovi se nalaze u javnim površinama koje služe za saobraćaj i sl. Namjene, zatrpavanje vršiti tako što će se na sloj pijeska (zaštitnog) ručno razastrti materijal iz pozajmišta od 50cm nabijenog ručno ili mašinski do normalne zbijenosti. Svaki naredni sloj od 50cm zatrpati utovarnom lopatom ili ručno planirati i nabijati vibronabijačem, žabom i sl. do normalne zbijenosti tako da sekundarno slijeganje ne utiče na nosivost javnih površina. Provjeru zbijenosti vršiti uzimanjem uzorka na svaki metar visine zatrpanog rova. Zbijenost treba da se kreće zavisno od vrste saobraćaja koji se očekuje. Obračun količina vršiti po m³ zatrpanog materijala, a dimenzije za obračun uzeti u skladu usvojene širine po poz. 1 a dubine prema mjerama uzeti sa terena. Količine se prikazuju građevinskom knjigom obostrano potpisanom. Obračun količine izvršit će se u splasno-zbijenom stanju po m³ | m³ | 100 |
| **45** | Odvoz viška materijala na udaljenost do 15km. Materijal odvesti u cijeloj količini tako da ostaje oko zatrpanog kanala samonikli materijal terena. Kod pozicije 3 nad rovom ostaviti trouglast nasip visine 30cm radi popunjavanja sleglog nasipa u rovu. Rastresenost materijala obračunati sa 25% povećanja na materijal iz iskopa sračunat kao višak iskopa. Obtačun vršiti po m³ odvezenog materijala. | m³ | 100 |
|  | Betonski radovi |   |   |
| **46** | Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi. Spojeve obraditi cementnim malterom. Plaća se po komadu nabavljene i ugrađene cijevi.Ø1000 l=1,00m | kom | 10 |
| **47** | Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi. Spojeve obraditi cementnim malterom. Plaća se po komadu nabavljene i ugrađene cijevi.Ø500 l=0,50m | kom | 10 |
| **48** | Izrada kineta u revizionom oknu kružnog presjeka Ø1000 prema detaljima iz projekta. Kinetu raditi od nabijenog betona MB20. U cijenu je uračunata nabavka i ugradnja betona za izradu dna šahta. Plaća se po komadu obrađene kinete kružnog presjeka. | kom | 10 |
| **49** | Nabavka transport i ugradnja potrebnog materijala za izradu armirano betonskih kanalizacionih šahti u svemu prema detalju iz projekta. Oblikovanje se radi od sitnozrnog betona marke mb-30. U jednom od zida šahti ugraditi metalne penjalice od rebraste armature, prečnika : d = 18 mm. Armaturu postaviti i ugraditi u svemu premu detalju iz projekta. u šahti ugraditi i liveno železni poklopac za teško saobraćajno opterećenje. Sve komlet urađeno po ovom opisu obračunava se po jednom komadu urađene šahte u svemu prema visinama i detalju iz projekta | kom | 5 |
| **50** | Izdizanje postojećih live-gvozdenih poklopaca i slivnika sa dovođenjem na potrebnu kotu  | kom | 5 |
| **51** | Zsecanje postojećeg asfalta i uklanjanje istog sa utovarom i odvozom na deponiju koju odredi Investitor u širini iskopa za postavljanje atm. kanalizacije | m² | 100 |
|  | **REKONSTRUKCIJA SAOBRAĆAJNICE** |   |   |
| **52** | Struganje asfalta sa pripremom podloge. Pozicija obuhvata mašinsko struganje postojećeg asfaltnog kolovoza, transport i odlaganje uklonjenog materijala na deponoju STD 10 km. Radni spojevi se odsjecaju po cijeloj debljini. Sastrugane površine se čiste komprimovanim vazduhom **Mjerenje i plaćanje** vrši se po m³ stvarno sastruganog postojećeg asfaltnog sloja. Struganje u debljini 4-5cm | m² | 2000 |
| **53** | Čišćenje podloge, nabavka i transport bitumenske emulzije i prskanje podloge bitumenskom emulzijom. Sastrugane površine se čiste komprimovanim vazduhom i prskaju emulzijom prije ugradnje novog asfaltnog sloja. Obrađena, očišćena i izduvana, suva podloga i radni spojevi prskaju se (prskalicom, ispred finišera) polustabilnom bitumenskom emulzijom, u svemu prema JUS U.M3.020, tako da poslije isparavanja vode, ulja i drugih sastojaka ostane 200 gr/m² čistog veziva.  | m² | 2000 |
| **54** | Nabavka, transport i ugradnja izravnavajućeg sloja asfalta AB 11 debljine 1-2cm na pripremljenoj podlozi. Na mjestima gdje je površina postojećeg asfalta sloja ispod predviđene kote podloge novog habajućeg sloja vrši se izravnjenje podloge asfaltnom mješavinom AB 11. Mjerenje i plaćanje: po toni stvarno ugrađenog asfalta. | t | 150 |
| **55** | Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalta AB11 debljine d=4cm. Ugrađivanje asfaltne mješavine vrši se u sloju debljine 4 cm. Mjerenje i plaćanje: po m2 stvarno izvedenog habajućeg sloja. | m² | 2000 |
| **56** | Profilisanje postojeće tamponske podloge sa dovođenjem na potrebnu kotu  | m² | 2000 |
| **57** | Iskop nekvalitetnog materijala iz trupa puta (zamjena materijala) sa utovarom i odvozom na deponiju koju odredi Investitor | m³ | 200 |
| **58** | Izrada nasipa od otpucanog kamena, ugradnja i valjanje do potrebne zbijenosti | m³ | 100 |
| **59** | Nabavka, transport i ugradnja tamponskog sloja materijala 0-32mm sa dovođenjem na potrebnu kotu i valjanjem do potrebne zbijenosti | m³ | 100 |
| **60** | Izrada gornjeg nosećeg sloja BNS 22 d=6 cm. Pozicija obuhvata spravljanje, transport ugrađivanje i zbijanje mješavine od mineralnog materijala i bitumena, gornjeg nosećeg sloja BNS 22 d=6 cm.  | m² | 3000 |
| **Mjerenje i plaćanje** vrši se po m² ugrađenog sloja BNS 22 debljine 6 cm. |
| **61** | Nabavka, transport i ugradnja habajućeg sloja asfalta AB11s od eruptivnog materijala d=4cm. Ugrađivanje asfaltne mješavine vrši se u sloju debljine 4 cm. Mjerenje i plaćanje: po m2 stvarno izvedenog habajućeg sloja. | m² | 1200 |
|  | **FAZA KONSTRUKCIJE – IZGRADNJA POTPORNIH ZIDOVA** |   |   |
| **62** | Iskop za temelje potpornih zidova. Pozicija obuhvata iskop u materijalu III, IVi V kategorije za temelje i zidove, uz upotrebu odgovarajućih mašina za iskope, uklanjanje iskopanog materijala, utovar u transportno sredstvo, odvoz na deponiju odnosno za potrebe nasipa i istovar, STD 10 km. Mjerenje i plaćanje po m³ iskopanog materijala u samoniklom stanju.  | m³ | 100 |
| **63** | Izrada temelja potpornih zidoba betonom MB30 u dvostranoj oplati. Pozicija obuhvata izradu dvostrane oplate, nabavku transport, ugradnju i njegu betona MB30,V8, M100. **Mjerenje i plaćanje** se vrši po m³ ugrađenog betona. | m³ | 50 |
| **64** | Izrada zidova betonom MB30. Pozicija obuhvata izradu dvostrane oplate, nabavku transport, ugradnju i njegu betona MB30,V8, M100. Na visini od 0,5 m iznad kote terena ugrađuju se barbakane od PVC cijevi Ø100 mm. Barbakane su na međusobnom razmaku od 1,0 m i treba ih uračunati u jediničnu cijenu ugrađenog betona. Mjerenje i plaćanje se vrši po m³ ugrađenog betona. | m³ | 50 |
| **65** | Armiranje rebrastom armaturom RA 400/500-2 (Bst 500s-B). Ova pozicija obuhvata nabavku, transport i sav rad na ispravljanju, čišćenju, sječenju, savijanju i ugradnji rebraste armature RA 400/500 sa veznim materijalom od paljene žice i distancerima. Mjerenje i plaćanje vrši se po kg propisno ugrađene armature. | kg | 2000 |
| **66** | Izrada trotoara od betona marke MB30m, debljine d=12cm, armiranog armaturnom mrežom Q188 | m² | 50 |

Za izradu nosećeg sloja od bituminiziranog materijala treba primjeniti sledeće osnovne materijale: drobljeni kamen, kameno brašno, vezivo Bit 60.

Kvalitet osnovnih materijala

Drobljeni kamen

• fizičko-mehaničkih i mineraloško-petrografskih osobina samih zrna, shodno JUS U.E9.021;

• habanje po Los Angelesu .................max 28%

• sadržaj zrna nepovoljnog oblika.........max 20%

• sadržaj grudvi gline ........................max 0.25%

• upijanje vode....................................max 1.2%

• prionljivost za bitumen............................dobra

• postojanost na smrzavanje...................postojan

• granulometrijski sastav mora da odgovara zadatom području

Kvadratni otvor sita Prolaz kroz sita u % mase

 mm drobljeni kamen

 0.09 4-14

 0.25 7-37

 0.71 12-53

 2 21-65

 4 30-74

 8 44-85

 11.2 54-92

 16.0 70-100

 22 97-100

Kameno brašno : JUS B.B3.045.

Bitumen JUS U.M3.010.

Izvođač radova za svaku isporuku obezbjeđuje atest proizvođača koji se odmah dostavlja na uvid Nadzornom organu, odnosno laboratoriji. Pored uvida u atest proizvođača, operativna laboratorija vrši i redovna ispitivanja u skraćenom obimu (PK, penetracija i tačka loma), i to:

- na početku radova i

- za svaku cisternu bitumena na asfaltnoj bazi prije upotrebe.

Zabranjena je upotreba bitumena iz neispitanih cistijerni.

Za vezu između slojeva primjenjivati katjonsku polustabilnu emulziju, prema JUS U.M3.024 u količini 0,1 kg/m2

Ispitivanje fizičko-mehaničkih osobina asfaltne mješavine i ugrađenog sloja vrši se

- na početku radova i

- na svakih 4000 m2 ugrađen sloja debljine 6 cm

Uzorak asfaltne mase uzima se iz vruće tek razastrte asfaltne mješavine iza finišera. Kontrola zbijenosti i šupljina u zastoru obavlja se vađenjem kernova iz gotovog zastora, na istom mjetu gdje je uzet uzorak vruće asfaltne mješavine.

Mjerenje ravnosti vrši se na poprečnom profilu, s tim da međusobni razmak ne bude veći od 30 m. Mjerenje se vrši ravnjačom dužine 4 m (lijevo, desno, sredina).

***Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora***

🗹 **Rok izvršenja** ugovora je 120 dana od dana zaključivanja ugovora, odnosno od dana uvođenja u posao najpovoljnijeg ponuđača.

Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.

🗹 **Mjesto izvršenja ugovora** je teritorija Opštine Budva.

🗹 **Rok plaćanja je**: u roku od 30 dana od dana potpisane i ovjerene situacije, od strane Nadzornog organa i Naručioca.

🗹 **Način plaćanja je:** Virmanski, putem privremenih i okončane situacije

🗹 **Uslovi plaćanja su**: prihvatanje dostavljene situacije ovjerene od strane Nadzornog organa.

🗹 **Garantni rok:** je 2 godine od dana primopredaje izvedenih radova. Izvodjač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora.

Izvodjač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.

🗹 **Način sprovođenja kontrole kvaliteta**.Preko nadzornog organa.

Stručni  nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača.

NARUČILAC će danom uvođenja u posao Izvođaču pismeno saopštiti lica  koja  će  vršiti  stručni nadzor  nad  izvodjenjem  radova  (u daljem tekstu: Nadzorni organ).

Ako u toku izvodjenja radova dođe do promjene nadzornog organa, NARUČILAC će o tome obavijestiti Izvodjača.

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše realizaciju ovog ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvodjača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od Naručioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobadja Izvodjača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodjenje radova.

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVODJAČU da  otkloni izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom i obimom radova definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Ako IZVODJAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvodjenjem radova koji nisu u skladu sa opisom i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u gradjevinski dnevnik.

Sa izvodjenjem radova može se ponovo nastaviti kada izvođač preduzme i sprovede odgovrajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje izvođenje radova u skladu sa opisima i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

Ako se izmedju Nadzornog organa i IZVODJAČA pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugradjuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Troškove ovog ispitivanja plaća IZVODJAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom, IZVODJAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

**Garancije kvaliteta:**  Za izvedene radove Izvođač je dužan, uz situaciju o izvedenim radovima, dostaviti dokaze o kvalitetu izvedenih radova I ugrađenih materijala, u vidu validnog atesta ili sertifikata o kvalitetu na crnogorskom jeziku i dokaze (geodetski snimak) o izvedenim količinama urađene od strane ovlašćene geodetske organizacije.

🗹 Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica

**🗹 Drugi uslovi:**

Način i dinamika izvršenja:

U postupku izvođenja radova, na zahtjev Naručioca, može doći do promjene količina po pojedinim pozicijama, s tim da ukupna vrijednost javne nabavke ne prelazi ugovoreni iznos iz ponude.

**3. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI**

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

🗹 garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora.

1. **METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA**

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

1) odnos cijene i kvaliteta

🗹 najniža ponuđena cijena broj bodova 70

🗹 kvalitet broj bodova 30

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke će vrednovati ponude po kriterijumu ekonomski najpovoljnija i to na način da će 70 bodova određivati najniže ponuđena cijena (C) i 30 bodova određivaće kvalitet (Q).

Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + Q) će biti izabran kao najpovoljniji.

1. Najniža ponuđena cijena (C) (70 bodova)

Podkriterijum najniže ponuđena cijena iskazuje se na način što se najniže ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova (70 bodova) i to po formuli:

(C)= C1 / C2 x 70

C- Broj bodova

C1- Najniža ukupna ponuđena cijena

C2 - Ponuđena cijena

1. Kvalitet (Q) 30 bodova

Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz:

Kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini (30 bodova).

Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvaliteta koji se odnose na kvalifikacije i iskustvo lica kojima će biti povjereno izvršenje predmeta nabavke (ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini), vrši se na osnovu podataka o kvalifikacijama i iskustvu lica kojima će biti povjereno izvršenje predmeta nabavke, što se dokazuje dokazima nadležnog organa ili ovlašćene organizacije, odnosno pravnog lica (investitora, naručioca posla) o nivou okvira kvalifikacije i stručne osposobljenosti lica kojima će biti povjereno izvršenje predmeta nabavke.

Ponuđač dokazuje parametar kvalitet na način što će dostaviti potvrdu kojom potvrđuje da ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini ima predviđene kvalifikacije i iskustvo na rukovođenju na istim ili sličnim poslovima. Pod istim ili sličnim radovima smatraju se Radovi na sanaciji i modernizaciji saobraćajnica, odnosno Rekonstrukcija ili izgradnja saobraćajne infrastrukture (lokalni, regionalni putevi, gradske saobraćajnice)

Maksimalni broj bodova dobija ponuda ponuđača koji ima najveći broj potvrda kako je to definisano prethodnim stavom, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli:

Q=Nj / Nmax x 30

Gdje je:

Q - Broj bodova

Nj - broj potvrda

Nmax - najveći broj potvrda

Ponuđaču koji ne dostavi potvrde će po tom parametru biti dodijeljeno 0 poena.

1. **UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE**

Ponude se sačinjavaju u skladu sa tenderskom dokumentacijom i Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

1. **NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI**

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[[3]](#footnote-3)

Ugovorne strane su saglasne da u postupku izvođenja radova, na zahtjev Naručioca, može doći do promjene količina po pojedinim pozicijama, s tim da ukupna vrijednost javne nabavke ne prelazi ugovoreni iznos iz ponude.

Organizacija, odabir, planiranje deponije i uređenje na deponiji nakon odvoza i transporta i odlaganja viška materijala sa gradilišta obezbjeđuje IZVOĐAČ.

IZVODJAČ je dužan da prije uvođenja u posao dostavi NARUČIOCU Rješenje o imenovanju ovlašćenih inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. IZVOĐAČ je dužan da imenovanje ovlašćenih inženjera izvrši u skladu sa kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova, dostavljenih Ponudom.

Do promjene ovlašćenog inženjera u odnosu na imenovanje dostavljeno u ponudi može doći samo za slučaj nastupanja okolnosti na koje IZVOĐAČ nije mogao da utiče i uz saglasnost NARUČIOCA.

Predložena zamjena ovlašćenog inženjera mora da ispunjava minimum kvalifikacija inženjera koji se zamjenjuje.

Ako Izvođač ne imenuje ovlašćene inženjere u skladu sa zahtjevima iz prethodna tri stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

IZVODJAČ je dužan da, u vezi sa gradjenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po  propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Ako Izvođač bez krivice Naručioca ne završi radove koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 2,0 %0 (dva promila) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručioc ovlašćen da ih naplati – odbije na teret izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati – odbijanju, dužan obavjestiti Izvođača.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi ugovorene radove.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala – kazne, tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Garancija za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza treba da važi 30 dana duže od roka izvršenja ugovora.

Ako Izvođač ne preda naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora u momentu zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.

U slučaju iz prethodnog stava Naručilac će aktivirati garanciju ponude. Ako Izvođač ne produži važenje garancije za dobro izvršenje ugovora, Naručilac će aktivirati ovu garanciju i zahtijevati naknadu štete u iznosu od 10% od ponuđenog iznosa ponude, a ponuđač je dužan naknaditi tu štetu.

Izvodjač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora je 2 godine od dana primopredaje izvedenih radova.

Izvodjač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.

Izvodjač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradjevine i samu gradjevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavijest da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Nadzornog organa.

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 15 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

Naručilac i Izvodjač su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:

- ponuda Izvođača,

- garancija za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza

Naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor o javnoj nabavci i aktivirati garanciju za dobro izvršenje posla u slučaju da Izvođač:

1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora kojom se značajno povećava obim ugovora;

2) ako nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključivanje ugovora, odnosno ako naručilac utvrdi da postoji sukob interesa kod izvođača i naručioca

3) ukoliko se tokom trajanja ugovora utvrdi da je izvođač pravosnažno osuđen odnosno čiji je izvršni direktor pravosnažno osuđen za neko od krivičnih dijela predviđenih članom 99 stav 1 tačka 1 ZJN

4) ukoliko izvođač tokom trajanja ugovora nije izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje

5) ako izvođač ne izvršava ugovorene obaveze

6) prilikom realizacije ugovora ne dostavi Naručiocu tehničku dokumentaciju traženu kao garanciju kvaliteta kojom će dokazati da kvalitet ponuđenog materijala odgovara uslovima/standardima zahtijevanim tenderskom dokumentacijom;

7) ne izvršava svoje obaveze u rokuutvrđenim ugovorom Ugovorom.

8) u posao uvede firmu koja se u ponudi ne pojavljuje kao ponuđač, član zajedničke ponude, ili kao podugovarač radova.

Izvođač će jednostrano raskinuti Ugovor ako Naručilac ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u skladu sa članom 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 074/19).

🗹 Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

* radi nabavke dodatnih radova koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovornije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u oviru prvobitne nabavka i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.
* kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora
1. **ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE**

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo u pisanoj formi na adresu naručioca, e-mail-om.

**OPŠTINA BUDVA**

Broj: 01-426/21-419/1

Budva, 19. februar 2021. godine

**8 IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA**

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19),

**Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke redni broj 16 iz Plana javne nabavke broj: 01-426/21-203/1 od 29.01.2021.godine za nabavku ustupanja izvođenja radova na sanaciji i opremanju saobraćajne infrastrukture , nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca, Marko Carević, Predsjednik

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *s.r.*

Službenik za javne nabavke, Tanja Simićević dipl.pravnik

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *s.r.*

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke, Srđan Gregović

Sekretar sekretarijata za komunalno stambene poslove

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *s.r.*

 Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke,

Službenik za javne nabavke, Tanja Simićević

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *s.r.*

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke,

Aleksandar Popović, dipl. ing. saobraćaja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *s.r.*

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke,

Ana Mršulja , spec.ing.građ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *s.r.*

1. **UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU**

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem preko ESJN-a[[4]](#footnote-4). Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.

1. Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma. [↑](#footnote-ref-1)
2. Detaljno uputstvo o dostavljanju ponude preko ESJN-a može se naći na adresi www.ujn.gov.me [↑](#footnote-ref-2)
3. U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora [↑](#footnote-ref-3)
4. Od dana upostavljanja ESJN-a isključivo se dostavlja preko ESJN-a [↑](#footnote-ref-4)